## База данных «ГЭС»

### Состав

Для хранения сведений о постах ГЭС и уровней от телеграмм используются 2 связанные отношением 1 ко многим таблицы.
Связь со стороны главной таблицы осуществляется по номеру по порядку.
Связь со стороны подчиненной таблицы. осуществляется размещением ее в папке с именем равным ключу главной таблицы

## Главная таблица (отец)

Форма таблицы предназначена для:

1. ввода новых постов ГЭС,
2. ввода и хранения и изменения данных об постах ГЭС и уровнях,
3. исправления ошибок,
4. выборки данных из подчиненной таблицы.

### Описание таблицы

Главная таблица содержит следующие данные:

N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение
2 | Инд вб=, +, Индекс верхнего бьефа | t | 0,8 | ? | гэс | индвб
3 | Пост вб, +, Наименование поста верхнего бьефа | t | 0,50 | ? |  | поствб
4 | От*, , Дата начала графика на карте | d | 01.01.1700,01.01.2016 | 01.01.2015 |  | от
5 | До*, , Дата конца графика на карте | d | 01.01.1700,01.01.2050 | 01.01.2015 |  | до
6 | Точек*, , Количество точек (измерений) на графике на карте , если не введены от ,до | i | -10000000,10000000 | 0 |  | точек_гэс

### Действия

Описание формы таблицы, cтандартные действия по вводу, изменению, удалению смотри Справка cms
В таблице предусмотрен ввод и/или измения данных. После полного или частичного изменения щелкни следующую кнопку

1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить

## Подчиненная таблица (сын)

### Назначение

Форма таблицы предназначена для:

1. приема и хранения сроков и данных об уровнях ГЭС на эти сроки,
2. ручной ввод и контроль этого ввода.

N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение
2 | Ошибки, , | t | 0,100 |  |  | ошибки
3 | Дата, , Дата измерения | d | 01.01.1900,01.01.2050 | 01.01.2050 |  | дата
4 | Час!, , Время измерения | t | 0,2 | 08 | час | час
5 | 1 HHH вб, , Уровень воды верхнего бьефа гидроузла | i | -10000000,10000000 |  |  | 1HHHвб
6 | 4 HHH нб, , Уровень воды нижнего бьефа | i | -10000000,10000000 |  |  | 4HHHнб
7 | 1 QQQ о, , Приток воды общий | i | -10000000,10000000 |  |  | 1QQQо
8 | 4 QQQ о, , Приток воды общий за предшествующие сутки | i | -10000000,10000000 |  |  | 4QQQо
9 | 7 QQQ сб, , Сброс воды за предшествующие сутки | i | -10000000,10000000 |  |  | 7QQQсб
10 | 2 QQQ б, , Приток воды боковой в срок наблюдения | i | -10000000,10000000 |  |  | 2QQQб
11 | 2 HHH с, , Уровень водохранилища средний в срок наблюдения | i | -10000000,10000000 |  |  | 2HHHс
12 | 3 HHH кс, , Средний уровень водохранилища над нулем поста на конец пред сут | i | -10000000,10000000 |  |  | 3HHHкс
13 | 5 HHH в, , Уровень воды над нулем поста за пред сут | i | -10000000,10000000 |  |  | 5HHHв
14 | 6 HHH н, , Уровень воды низший на нулем поста за пред сут | i | -10000000,10000000 |  |  | 6HHHн
15 | 7 VVV с, , Объем воды в водохранилище по среднему уровню в срок | i | -10000000,10000000 |  |  | 7VVVс
16 | 8 VVV кс, , Объем воды по среднему уровню на конец пред сут | i | -10000000,10000000 |  |  | 8VVVкс
17 | 3 QQQ а, , Приток воды к акватории в срок | i | -10000000,10000000 |  |  | 3QQQа
18 | 5 QQQ б, , Приток воды боковой в срок | i | -10000000,10000000 |  |  | 5QQQб
19 | 6 QQQ а, , | i | -10000000,10000000 |  |  | 6QQQа

### Действия

В таблице предусмотрен ввод и/или измения данных.
После полного или частичного изменения щелкни следующую кнопку «Сохранить на сервере»

1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить.

Полное руководство пользователя ГИДРОПЕР 2