## База данных «Уровни автомат ГЭС»

### Состав

Для хранения сведений об объектах ГЭС и уровней от автоматов используются 2 связанные отношением 1 ко многим таблицы.
Связь со стороны главной таблицы осуществляется по номеру по порядку.
Связь со стороны подчиненной таблицы. осуществляется размещением ее в папке с именем равным ключу главной таблицы

## Главная таблица (отец)

Форма таблицы предназначена для:

1. ввода новых объетов ГЭС с автоматическим измерением значения уровня,
2. ввода и хранения и изменения данных об постах ГЭС,
3. исправления ошибок,
4. выборки данных из подчиненной таблицы.

### Описание таблицы

Главная таблица содержит следующие данные:

N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из таблицы данных | Обозначение
2 | Инд вб=, +, Индекс верхнего бьефа из таблицы ГЭС | t | 0,5 | 08955 | гэс | индекс
3 | Наименование, +, Наименование ГЭС определяется при вводе индекса | t | 0,100 | Братская ГЭС |  | наименование
4 | calc_id, ID*, , Индекс поста или гэс от автомата | t | 0,50 |  |  | индекс2
5 | Формат!, , Формат даты в сообщении от автомата | t | 0,50 |  | Форматы_даты_времени | дата_формат
6 | из!*, , | t | 0,50 |  | источники | откуда
7 | АГК!*, , Тип автомата по справочнику агк | t | 0,50 |  | АГК | агк
8 | От*, , Дата начала графика | d | 01.01.1700,01.01.2050 |  |  | от_гэс_а
9 | До*, , Дата конца графика | d | 01.01.1700,01.01.2050 |  |  | до_гэс_а
10 | Точек*, , Количество точек на графике если от и до отсутствуют | i | 0,100 | 0 |  | точек_гэс_а
11 | Вход*, , Единица измерения уровня от автомата | L | 0,50 | 1 |  | вход
12 | Ошибки^, , Ошибки обнаруженные при вводе или изменении данных | t | 0,50 |  |  | ошибки

Для ввода данных в таблицу используются следующие таблицы данных :

1. ГЭС.
2. Форматы даты времени.
3. источники.
4. АГК.
5. Таблица поля подстановки.

Для просмотра описания таблиц данных щелкай ссылки в столбце «Значения из таблицы данных»

Таблица поля подстановки «Вход*»
N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение
2 | Измерение, , Единица измерения от базы автомата | t | 0,10 | ? |  | вход
3 | Коэф, , Коэффициент пересчета в см | $ | -10000000.00,10000000.00 | 0.00 |  | пересчет

### Действия

Описание формы таблицы, cтандартные действия по вводу, изменению, удалению смотри Справка cms
В таблице предусмотрен ввод и/или измения данных. После полного или частичного изменения щелкни следующую кнопку

1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить

## Подчиненная таблица (сын)

### Назначение

Форма таблицы предназначена для:

1. приема и хранения дат и списка групп в формате (группа это чч:мм=уровень, разделитель групп пробел)
2. ручной ввод и контроль этого ввода.

N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение
2 | Дата, , Дата измерения уровней | d | 01.01.1900,01.01.2050 | 01.01.2017 |  | дата
3 | Время,Уровни, +, Список через пробел час:мин=уровень на дату | t | 0,2400 |  |  | уровни
4 | Ошибки, , Ошибки обнаруженные при ручном вводе | t | 0,50 |  |  | ошибки

### Действия

В таблице предусмотрен ввод и/или измения данных. При вводе групп «Время,Уровни»
выполняется автоматическая сортировка; при повторах групп примается последняя в тексте группа.
После полного или частичного изменения щелкни следующую кнопку

1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить.

Полное руководство пользователя ГИДРОПЕР 2