## База данных «Уровни автомат»

### Состав

Для хранения сведений о постах и уровней от автоматов используются 2 связанные отношением 1 ко многим таблицы.
Связь со стороны главной таблицы осуществляется по номеру по порядку.
Связь со стороны подчиненной таблицы. осуществляется размещением ее в папке с именем равным ключу главной таблицы

## Главная таблица (отец)

Форма таблицы предназначена для:

1. ввода новых постов с автоматическим измерением значения уровня,
2. ввода и хранения и изменения данных об постах,
3. исправления ошибок,
4. выборки данных из подчиненной таблицы.

### Описание таблицы

Главная таблица содержит следующие данные:

N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение
2 | Индекс=, +, Индекс поста с автоматом | t | 0,5 | 08084 | Уровни | индекс
3 | Наименование, +, Наименование поста определяется индексом | t | 0,100 | Богучаны |  | наименование
4 | calc_id, ID*, , Индекс в источнике данных от автомата | t | 0,50 |  |  | индекс2
5 | Формат!, , Формат даты в сообщении от автомата | t | 0,50 |  | Форматы даты времени | дата_формат
6 | из!*, , Откуда берутся данные автоматов | t | 0,50 |  | источники | из
7 | АГК!*, , Тип автомата | t | 0,50 |  | АГК | агк
8 | От*, , Начало графика | d | 01.01.1700,01.01.2050 | 01.01.2015 |  | от_а
9 | До*, , Конец графика | d | 01.01.1700,01.01.2050 | 01.01.2015 |  | до_а
10 | Точек*, , Количество точек на графике автоматического измерения уровня если не задано от и до | i | -10000000,10000000 | 0 |  | точек_а
11 | Вход*, , Единица измерения уровня от автомата | L | 0,50 | 1 |  | вход
12 | Ошибки^, , Текст сообщений об ошибках | t | 0,50 |  |  | ошибки

Таблица поля подстановки «Вход*»
N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение
2 | Измерение, , Единица измерения от базы автомата | t | 0,10 | ? |  | вход
3 | Коэф, , Коэффициент пересчета в см | $ | -10000000.00,10000000.00 | 0.00 |  | пересчет

### Действия

Описание формы таблицы, cтандартные действия по вводу, изменению, удалению смотри Справка cms
В таблице предусмотрен ввод и/или измения данных. После полного или частичного изменения щелкни следующую кнопку

1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить

## Подчиненная таблица (сын)

### Назначение

Форма таблицы предназначена для:

1. приема и хранения дат и списка групп в формате (группа это чч:мм=уровень, разделитель групп пробел)
2. ручной ввод и контроль этого ввода.

N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение
2 | Дата, +, Дата измерения | d | 01.01.1900,01.01.2050 | 01.01.2017 |  | дата
3 | Время,Уровни, +, Время (мин:сек)=Уровень | t | 0,2400 |  |  | уровни
4 | ошибки, +, Тексты сообщения об ошибках | t | 0,50 |  |  | ошибки

### Действия

В таблице предусмотрен ввод и/или измения данных. При вводе групп «Время,Уровни»
выполняется автоматическая сортировка; при повторах групп примается последняя в тексте группа.
После полного или частичного изменения щелкни следующую кнопку

1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить.

Полное руководство пользователя ГИДРОПЕР 2