## База данных «Толщина льда»

### Состав

Для хранения сведений о толщинах льда от телеграмм используются 2 связанные отношением 1 ко многим таблицы.
Связь со стороны главной таблицы осуществляется по номеру по порядку.
Связь со стороны подчиненной таблицы. осуществляется размещением ее в папке с именем равным ключу главной таблицы

## Главная таблица (отец)

Форма таблицы предназначена для:

1. ввода новых постов выполняющих измерение толщины льда,
2. ввода и хранения и изменения данных об постах измеряющих толщины льда,
3. исправления ошибок,
4. выборки данных из подчиненной таблицы.

### Описание таблицы

Главная таблица содержит следующие данные:

N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение
2 | Индекс=, +, Индекс поста по справочнику постов | t | 0,5 | ? | посты | индекс
3 | Наименование, +, Наименование поста из справочника постов | t | 0,100 | ? |  | наименование
4 | Ошибки^, +, Наименование поста из справочника постов | t | 0,50 |  |  | ошибки

### Действия

Описание формы таблицы, cтандартные действия по вводу, изменению, удалению смотри Справка cms
В таблице предусмотрен ввод и/или измения данных. После полного или частичного изменения щелкни следующую кнопку

1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить

## Подчиненная таблица (сын)

### Назначение

Форма таблицы предназначена для:

1. приема и хранения сроков и данных об толщинах льда на эти сроки,
2. ручной ввод и контроль этого ввода.

N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение
2 | Дата, , Дата измерения | d | 01.01.1900,01.01.2050 | 01.01.2050 |  | дата
3 | Час!, , Время измерения | t | 0,2 | 08 | Высота снега на льду | час
4 | Толщина в см, , Толщина льда в см | i | 0,150 |  |  | толщина
5 | Цифра кода=, , Цифра кода толщины снего по КН-15 | i | -10000000,10000000 | 0 | час | цифра_кода
6 | Высота снега на льду, см, , Высота снега по цифре кода | t | 0,50 | На льду снега нет |  | снег
7 | ОШИБКИ, , Тексты сообщения об ошибках обнаруженных при выполнении контроля | t | 0,50 |  |  | ошибки

### Действия

В таблице предусмотрен ввод и/или измения данных.
После полного или частичного изменения щелкни следующую кнопку «Сохранить на сервере»

1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить.

Полное руководство пользователя ГИДРОПЕР 2