## База данных «Уровни»

### Состав

Для хранения сведений об уровнях от телеграмм используются 2 связанные отношением 1 ко многим таблицы.
Связь со стороны главной таблицы осуществляется по номеру по порядку.
Связь со стороны подчиненной таблицы. осуществляется размещением ее в папке с именем равным ключу главной таблицы

## Главная таблица (отец)

Форма таблицы предназначена для:

1. ввода новых постов выполняющих измерение уровней,
2. ввода и хранения и изменения данных об постах измеряющих уровни,
3. исправления ошибок,
4. выборки данных из подчиненной таблицы.

### Описание таблицы

Главная таблица содержит следующие данные:

N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение
2 | Индекс=, +, | t | 0,5 | ? | посты | индекс
3 | Наименование, +, | t | 0,100 | ? |  | наименование
4 | От*, , Начало графика | d | 01.01.1700,01.01.2050 | 01.01.2015 |  | от
5 | До*, , Конец графика | d | 01.01.1700,01.01.2050 | 01.01.2015 |  | до
6 | Точек*, , Количество точек на графике ручного измерения уровня если не задано от и до | i | -10000000,10000000 | 0 |  | точек_р
7 | Ошибки^, , Сообщения об ошибках выявленных пр и контроле | t | 0,50 |  |  | ошибки

### Действия

Описание формы таблицы, cтандартные действия по вводу, изменению, удалению смотри Справка cms
В таблице предусмотрен ввод и/или измения данных. После полного или частичного изменения щелкни следующую кнопку

1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить

## Подчиненная таблица (сын)

### Назначение

Форма таблицы предназначена для:

1. приема и хранения сроков и данных об уровнях на эти сроки,
2. ручной ввод и контроль этого ввода.

N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение
2 | Число, , Дата проведенного измерения | d | 01.01.1700,01.01.2051 | 01.01.2050 |  | дата
3 | Час!, , Время измерения уровня | t | 0,2 | 08 | час | час
4 | Уровень, , Значение уровня в см | i | -100,4000 |  |  | уровень
5 | Изменение, , Изменение уровня от срока за предидущие сутки | i | -100,4000 |  |  | изменение
6 | Тренд код=, , Код тренда изменения уровня | t | 0,50 | 1 | тренд изменения уровня | тренд_код
7 | Тренд, , Обозначение тренда изменениния уровня | t | 0,50 | Подъем уровня(плюс) |  | тренд_значение
8 | 20 час, , Уровень измеренный в 20 час предидущие сутки в см | i | -500,500 |  |  | 20_час
9 | t воды, , Температура воды в срок измерениния град цельс | i | 0,40 |  |  | tводы
10 | t воздуха, , Температура воздуха в срок измерения в град цельс | i | -40,40 |  |  | tвоздуха
11 | Ошибки, , Сообщения об ошибках обнаруженных при контроле | t | 0,200 |  |  | ошибки

### Действия

В таблице предусмотрен ввод и/или измения данных.
После полного или частичного изменения щелкни следующую кнопку «Сохранить на сервере»

1. Выполнить контроль и если нет ошибок сохранить.

Полное руководство пользователя ГИДРОПЕР 2