## Форма таблицы «Контроль толщина льда»

### Назначение

Форма таблицы предназначена для:

1. декодирования и контроля данных из телеграмм,
2. исправления ошибок,
3. ручного ввода данных,
4. перемещения данных без ошибок в таблицу «Толщина льда»

### Описание таблицы

N | Заголовок, шаблон, описание | Тип | Интервал, Длина | По умолчанию | Значения из | Обозначение
2 | Индекс=, , Индекс поста | t | 0,8 | ? | Толщина_льда.php | индекс
3 | Пост, , Наименование поста определяется индексом | t | 0,150 | ? |  | наименование
4 | Дата, , Дата измерения | d | 01.01.1899,01.01.2050 | 01.01.2050 |  | дата
5 | Час!, , время измерения | t | 0,2 | 08 | час | час
6 | Толщина льда в см, , Толщина льда | i | 10,120 | 10 |  | толщина
7 | Цифра кода=, , цфра кода определяет высоту снега | i | 0,10 | 0 | Высота_снега_на_льду | цифра_кода
8 | Высота снега на льду см, , высота снега определяется цифрой кода | t | 0,50 | На льду снега нет |  | снег
9 | Получено, , Дата и время получения телеграммы с данными | t | 0,50 | 01.01.2050 00:00:00 |  | получено
10 | ОШИБКИ, , Тексты сообщений об ошибках | t | 0,150 |  |  | ошибки

### Действия

Описание формы таблицы, cтандартные действия по вводу, изменению, удалению смотри Справка cms
В таблице предусмотрены действия (нажатием следующих кнопок) , обусловленные порядком обработки данных в подсистеме ГИДРОППЕР 2:

1. Добавить новые данные от автоматов и/или выполнить ручной ввод. После ручного ввода необходимо выполнить сохранение. | 2. Раскодировать данные и проконтролировать их | 3. Переместить данные без ошибок в базу (таблица «Уровни автомат»)

Полное руководство пользователя ГИДРОПЕР 2